**Для проведения видео конференцсвязи (ВКС)**

Вам необходимо:

1. приобрести (установить) на компьютер веб-камеру и микрофон;
2. скачать с сайта производителя или с сайта ГБУЗ ЯО ОЦМП и установить на компьютере программу trueconf (скачать её можно по адресу <https://vks.zdrav76.ru>
3. получить **username** и **password** для регистрации позвонив в ГБУЗ ЯО «ОЦМП» ;
4. Если используется аппаратно-программный комплекс ВКС, то необходимо произвести произвести настройку данных комплексов, позвонив в ГБУЗ ЯО «ОЦМП»
5. Открыть порты 5060, 5061 (TCP) и с 21000 по 21999 (UDP) для сеток с адресам с 212.232.33.22